附件1 明恥國中(小)１０６年校園防汛安全檢查表

|  |
| --- |
| 檢查人：劉得煒 檢查日期：107.02.13 |
| 檢查建築物名稱(地點)：行政大樓、教學大樓、活動中心 |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 | 待改善內容 | 改善完成日期/負責人簽名 |
| 合格 | 待改善 |
| 門、窗 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。 | V |  |  |  |
| 門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | V |  |  |  |
| 網架有無鏽損、斷裂現象。 | V |  |  |  |
| 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | V |  |  |  |
| 天花板有無漏水的現象。 | V |  |  |  |
| 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | V |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | V |  |  |  |
| 對於不必要之地下室開口有無封閉。 | V |  |  |  |
| 適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。 | V |  |  |  |
| 地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。 | V |  |  |  |
| 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。 | v |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助) | V |  |  |  |
| 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。 | V |  |  |  |
| 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) | V |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。 | V |  |  |  |
| 走廊排水是否正常，未見積水。 | V |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 | V |  |  |  |
| 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | V |  |  |  |
| 清理屋頂排水孔預防堵塞。 | V |  |  |  |
| 樓梯間有無裝置照明設備。 | V |  |  |  |
| 樓梯間有無明顯標示、標線。 | V |  |  |  |
| 戶外 | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。 | V |  |  |  |
| 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。 | V |  |  |  |
| 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。 | V |  |  |  |
| 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V |  |  |  |
| 完成低漥、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。 |  |  |  |  |
| 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。 | V |  |  |  |
| 戶外懸掛物穩定不搖晃。 | V |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | V |  |  |  |
| 校內擋水門是否能正常使用。 | V |  |  |  |
| 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。 | V |  |  |  |
| 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。 | V |  |  |  |
| 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V |  |  |  |
|  | 檢查抽水機、發電機能否正常使用。 | V |  |  |  |
| 檢核人員： 總務主任： 校長： |

* 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
* 拍照存查者須註明**拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件**。
* 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

明恥國小106年校園防汛安全檢查缺失處置一覽表

學校名稱：明恥國小 建築物名稱：各大樓及活動中心 檢核日期：107年2月13日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **項目** | **安全檢核應注意要點** | **查核結果** | **學校處置方式說明** |
| 1 |  |  |  |  |
| **照片說明：**須註明拍照日期、時間及位置 | **照片說明：**須註明拍照日期、時間及位置 |
|  |  |
| **項次** | **項目** | **安全檢核應注意要點** | **查核結果** | **學校處置方式說明** |
| 2 |  |  |  |  |
| **照片說明：**須註明拍照日期、時間及位置 | **照片說明：**須註明拍照日期、時間及位置 |
|  |  |

檢核人員： 總務主任： 校長：