花蓮縣花蓮市明恥國民小學校園及校舍建築安全管理實施計畫

一、目的：藉由平時檢查維修，使校園及校舍建築維持最佳狀況，以維護師生安全。

二、範圍：各校校園、校舍建築及設施。

三、實施要領：

1. 學校應成立校園及校舍建築安全檢查小組(附表1)，專人負責校園安全檢查。
2. 學校於開學前及學期中，應進行定期與不定期確實檢查校園及校舍建築及設施之安全，並將紀錄按行政程序陳核。
3. 校舍建築主要是靠平時的保養維護，培養愛護公物之公德心，賦予全校所有人員之責任與義務，隨時發現缺點應立即反映處理改善。
4. 擬訂定期保養維護管理辦法，除確保校園、校舍建築及設施的使用安全與耐用外，並能保持美觀與功能及美化環境之目的。
5. 學校應考量各校個殊狀況，因地制宜並力求週全訂定安全管理檢核表。
6. 校舍建築及設施材料或設備之選擇，應顧及未來長期保養維護之容易取得及費用經濟為原則。
7. 校園、校舍建築及設施如達使用年限結構有安全堪慮或天災影響受損，各校依實際狀況提報拆除或修建。
8. 校園、校舍建築及設施危險區應明顯標示並予以隔離，禁止學生進入。

四、檢核辦法

訂定水電設備安全管理檢核表(附表2)、消防設備安全管理檢核表(附表3)，定期查核。

五、附則：

(一)、本辦法如有未竟事宜，得隨時補充修訂之。

(二)、本辦法經校務會議審議通過後，呈請校長核准後公佈實施，修正時亦同。

附表1 花蓮縣明恥國小校園及校舍建築安全檢查小組名冊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  職稱 | 職 務 | 姓名 | 職 掌 | 備註 |
| 校 長 | 召 集 人 | 江政如 | 綜理決策、檢查、維修事宜。 |   |
| 總 務主 任 | 執行祕書 | 許美華 | 負責規劃、執行、檢查。 |   |
| 教 務主 任 | 委 員 | 翁書郁 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |   |
| 訓 導主 任 | 委 員 | 溫意琳 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |   |
| 家長會會 長 | 委 員 | 賴逕和 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |   |
| 主 計 | 委 員 | 葉玉英 | 監督設備之品質及提供相關維修經費事宜。 |   |
| 出 納 | 委 員 | 唐郁祺 | 監督設備之品質及提供相關維修經費事宜。 |   |
| 事 務組 長 | 委 員 | 劉得煒 | 負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜。 |   |
| 特 教 組 長  | 委 員 | 巴語安 | 負責檢查、維修及其他相關事宜。 |   |
| 教 師 | 委 員 | 盧紀伊 | 負責檢查、維修及其他相關事宜。 |   |
| 教 師 | 委 員 | 李宜穎 | 負責檢查、維修及其他相關事宜。 |  |

|  |
| --- |
| 附表2 花蓮縣明恥國民小學水電設備安全管理檢核表 檢核日期： 年 月 日 |
| 名稱 | 項次 | 安全檢查要點 | 檢查結果符合安全規定 | 備 註 |
| 是 | 否 |
| 一般性要點 | 1 | 學校進行校園及校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 學校應確實執行公物保管制度，定期保養及修護，以常保安全。 |  Ｖ |   |   |
| 門窗 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 教室、辦公室、廁所等之門鎖無損壞使用正常。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 窗戶無損壞使用正常。 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 窗戶玻璃無損壞現象能擋風雨。 |  Ｖ |   |   |
| 防盜窗 | 1 | 鋼架無鏽損、斷裂現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 安裝非常牢固，不易倒塌脫落。 |  Ｖ |   |   |
| 牆面 | 1 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 外牆油漆無剝落、褪色，仍保持光鮮度。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 內牆無傾斜、裂縫現象，很穩固。 |  Ｖ |   |   |
| 樑柱 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 柱與地面無裂縫現象。 |  Ｖ |   |   |
| 天花板 | 1 | 天花板無呈現龜裂現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 天花板無漏水現象。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊。 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破損。 |  Ｖ |   |   |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼欄杆無斷裂情況。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 木質欄杆無腐爛鬆動現象。 |  Ｖ |   |   |
| 樓梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂鬆動破損。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 樓梯的地面及踏階平整無裂縫情形。 |  Ｖ |   |   |
| 走廊 | 1 | 走廊無裂縫凹洞情形。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 校舍多次增建間廊階間銜接處密實而安全。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 走廊排水正常未見積水，影響行進安全。 |  Ｖ |   |   |
| 地基 | 1 | 地基牢固而無流失、下陷毀損情況。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變。 |  Ｖ |   |   |
| 地下室 | 1 | 地下室無積水現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 地下室安裝受配電室安全無虞。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 地下室牆地板無滲水現象。 |  Ｖ |   |   |
| 鐵捲門 | 1 | 手電動鐵捲門操作良好。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 手電動鐵捲門無滑落現象。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 手電動鐵捲門無腐朽現象。 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 電動鐵捲門設有自動斷電系統。 |  Ｖ |   |   |
| 屋頂 | 1 | 屋頂排水通暢無漏水現象。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 屋頂的四周女兒牆或欄杆無損壞。 |  Ｖ |   |   |
| 運動場所及設施 | 1 | 能提供安全之室內外運動場所及相關設施。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 遊戲器材、遊樂設施及周遭是否安全。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 有無依據體健課安全設施檢核表檢核。 |  Ｖ |   |   |
| 廚房 | 1 | 廚房鍋爐是否安全。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 瓦斯桶是否安全。 |  Ｖ |   |   |
| 其他 | 1 | 廁所無漏水、阻塞、小便斗掉落等情形。 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 圍牆無傾斜裂縫現象。 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 樹木、枯木、蜂巢、蛇洞、屋頂瓦片掉落，能加以妥善處理。 |  Ｖ |   |   |

檢查小組人員： 總務主任： 校長：

附表3 花蓮縣明恥國民小學消防設備安全管理檢核表

 查核日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢查結果符合安全規定 | 備註 |
| 是 | 否 |
| 電器部分 | 1 | 受電室及蓄水池有設備隔離措施 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 高壓電危險地區有加標示警告 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 裸露在外之線路絕緣良好 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 線路無任意延長加裝 |  Ｖ |   |   |
| 5 | 燈具、電扇懸吊式電器用品懸掛牢固 |  Ｖ |   |   |
| 6 | 電器開關蓋板完整電線無裸露 |  Ｖ |   |   |
| 用水部份 | 1 | 飲用水水質定期送檢 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 飲用水源與化糞池相隔距離符合規定（15m~20m） |  Ｖ |   |   |
| 3 | 水池水塔定期清洗 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 提供飲用水溫度適當 |  Ｖ |   |   |
| 5 | 飲水機淨水設備定期清洗更換 |  Ｖ |   |   |
| 6 | 蓄水池水塔加蓋專人保管 |  Ｖ |   |   |
| 消防部分 | 1 | 設有功能良好的火警警報設備 |  Ｖ |   |   |
| 2 | 設有功能良好的緊急照明燈 |  Ｖ |   |   |
| 3 | 消防栓箱設備齊全 |  Ｖ |   |   |
| 4 | 設置數量足夠且可以使用的滅火器（每層樓地板面積在200M2以下者配置二具超過200M2者每增加（包括未滿）200M2增設ㄧ具） |  Ｖ |   |   |
| 5 | 滅火器安放位置正確（18kg以上高度不能超過1M，18kg以下高度不能超過1.5M） |  Ｖ |   |   |
| 6 | 滅火器藥劑未超過使用期限 |  Ｖ |   |   |
| 7 | 安全門門上設置出口標示燈且功能良好 |  Ｖ |   |   |
| 8 | 有明顯的緊急避難路線指標 |  Ｖ |   |   |

 檢查小組人員： 總務主任： 校長：