花蓮縣鑄強國民小學「校舍安全檢核小組」設置要點

1. 小組任務
   1. 督導學校相關單位，做好校舍結構安全檢查與保養維護工作。
   2. 協助督促維護校舍整體安全，並於每年8月對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次，且依檢查情形提出改善建議並建立相關紀錄。
2. 小組成員

小組由校長擔任召集人兼會議主席，總務主任擔任執行秘書，其餘由教務主任、訓導主任、事務組長、家長會長及各年級學年主任，成員總共11人，必要時得增聘校外具有建築結構土木專長之人員擔任委員。

1. 委員任期

小組委員任期一年，自八月一日起至翌年七月三十一日止。

1. 實施要領
2. 學校應成立校園及校舍建築安全檢查小組(附件1)，專人負責校園安全檢查。
3. 學校於開學前及學期中，應進行定期與不定期確實檢查校園及校舍建築及設施之安全，並將紀錄按行政程序陳核。
4. 校舍建築主要是靠平時的保養維護，培養愛護公物之公德心，賦予全校所有人員之責任與義務，隨時發現缺點應立即反映處理改善。
5. 擬訂定期保養維護管理辦法，除確保校園、校舍建築及設施的使用安全與耐用外，並能保持美觀與功能及美化環境之目的。
6. 學校應考量各校特殊狀況，因地制宜並力求周全訂定安全管理檢核表。
7. 校舍建築及設施材料或設備之選擇，應顧及未來長期保養維護之容易取得及費用經濟為原則。
8. 校園、校舍建築及設施如達使用年限結構有安全堪慮或天災影響受損，各校依實際狀況提報拆除或修建。
9. 校園、校舍建築及設施危險區應明顯標示並予以隔離，禁止學生進入。
10. 小組成員均無給職，每學年定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會。
11. 本要點陳校長核可後實施，修訂時亦同。

承辦人： 單位主管： 校長：

附件一

校園及校舍建築安全檢查小組名冊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 職務 | 姓名 | 職 掌 | 備註 |
| 校長 | 召集人 | 孫月眉 | 綜理決策、檢查、維修事宜。 |  |
| 總務主任 | 執行祕書 | 劉志彥 | 負責規劃、執行、檢查。 |  |
| 教務主任 | 委 員 | 曾啟銘 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |  |
| 學務主任 | 委 員 | 吳虹萱 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |  |
| 家長會長 | 委 員 | 許智勝 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 |  |
| 主計主任 | 委 員 | 許瀞予 | 監督設備之品質及提供相關維修經費事宜。 |  |
| 事務組長 | 委 員 | 周慧蘭 | 負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜。 |  |
| 事務人員 | 委 員 | 呂理誌 | 負責檢查、維修及其他相關事宜。 |  |
| 事務人員 | 委 員 | 張秀琴 | 負責檢查、維修及其他相關事宜。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 花蓮縣鑄強國民小學水電設備安全管理檢核表  檢核日期： 年 月 日 | | | | | |
| 名稱 | 項次 | 安全檢查要點 | 檢查結果符合安全規定 | | 備 註 |
| 是 | 否 |
| 一般性要點 | 1 | 學校進行校園及校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
| 2 | 學校應確實執行公物保管制度，定期保養及修護，以常保安全。 |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
| 2 | 教室、辦公室、廁所等之門鎖無損壞使用正常。 |  |  |  |
| 3 | 窗戶無損壞使用正常。 |  |  |  |
| 4 | 窗戶玻璃無損壞現象能擋風雨。 |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 鋼架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |
| 2 | 安裝非常牢固，不易倒塌脫落。 |  |  |  |
| 牆面 | 1 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |
| 2 | 外牆油漆無剝落、褪色，仍保持光鮮度。 |  |  |  |
| 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |
| 4 | 內牆無傾斜、裂縫現象，很穩固。 |  |  |  |
| 樑柱 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
| 2 | 柱與地面無裂縫現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 天花板無呈現龜裂現象。 |  |  |  |
| 2 | 天花板無漏水現象。 |  |  |  |
| 3 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊。 |  |  |  |
| 4 | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破損。 |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
| 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象。 |  |  |  |
| 3 | 木質欄杆無腐爛鬆動現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂鬆動破損。 |  |  |  |
| 2 | 樓梯的地面及踏階平整無裂縫情形。 |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
| 2 | 校舍多次增建間廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
| 3 | 走廊排水正常未見積水，影響行進安全。 |  |  |  |
| 地基 | 1 | 地基牢固而無流失、下陷毀損情況。 |  |  |  |
| 2 | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
| 地下室 | 1 | 地下室無積水現象。 |  |  |  |
| 2 | 地下室安裝受配電室安全無虞。 |  |  |  |
| 3 | 地下室牆地板無滲水現象。 |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 手電動鐵捲門操作良好。 |  |  |  |
| 2 | 手電動鐵捲門無滑落現象。 |  |  |  |
| 3 | 手電動鐵捲門無腐朽現象。 |  |  |  |
| 4 | 電動鐵捲門設有自動斷電系統。 |  |  |  |
| 屋頂 | 1 | 屋頂排水通暢無漏水現象。 |  |  |  |
| 2 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
| 3 | 屋頂的四周女兒牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |
| 運動場  所及設施 | 1 | 能提供安全之室內外運動場所及相關設施。 |  |  |  |
| 2 | 遊戲器材、遊樂設施及周遭是否安全。 |  |  |  |
| 3 | 有無依據體健課安全設施檢核表檢核。 |  |  |  |
| 廚房 | 1 | 廚房鍋爐是否安全。 |  |  |  |
| 2 | 瓦斯桶是否安全。 |  |  |  |
| 其他 | 1 | 廁所無漏水、阻塞、小便斗掉落等情形。 |  |  |  |
| 2 | 圍牆無傾斜裂縫現象。 |  |  |  |
| 3 | 樹木、枯木、蜂巢、蛇洞、屋頂瓦片掉落，能加以妥善處理。 |  |  |  |

檢查小組人員： 總務主任： 校長：