
**花蓮縣立宜昌國民中學111年度上半年**

**自衛消防編組訓練計畫**



**管理權人：陳玉明 校長**

**防火管理人：張一傑 主任**

**場所地址：花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號**

**演練日期：中華民國111年02月14日**

**自衛消防編組訓練計畫通報表**

花蓮縣立宜昌國民中學

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受文者 | | | 花蓮縣消防局隊 | | | | | | | |
| 主旨 | | | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請准予備查。 | | | | | | | |
| 提報人 | | | 管理權人︰  陳玉明 校長 | | | | | 防火管理人︰  張一傑 主任 | | |
| 場  所 | 名稱 | | | 花蓮縣立宜昌國民中學 | | | | 電話 | 03-8520803 | |
| 地址 | | | 花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號 | | | | | | |
| 訓  練 | 日期 | | | 111年02月14日 | | | | | | |
| 內容 | | | □滅火訓練 □通報訓練 □避難誘導訓練□綜合訓練 | | | | | | |
| 種別 | | | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練 | | | | | | |
| 參加人數 | | | | 674學生  +60教職員 | | 前次訓練日期 | | 110年09月17日 | |
| 派員指導 | | | | □要 □不要 | | 消防車支援 | | □要　輛 ■不要 | |
| 其他 | | | | 火災發生時之避難疏散狀況演練，每次品格會議報告防  災救災之重要性。 | | | | | |
| **綜合意**  **見**（消防機關填寫）  消  綜合意見（消防機關填寫）  寫 |  | | | | | | | | | |
| **宜昌國中111年度上半年自衛消防編組訓練課程表** | | | | | | | | | | | | |
| **時 間** | | | | | | | **課 程** | | | | **備 註** | |
| **一** | | | **13：30**  **~**  **15：00** | | | | 1. **消防常識及逃生方法** 2. **滅火器的種類及使用** 3. **防災救災重要宣導事宜** | | | | 本學期每次品格會議時，慣例提醒與重點宣導 | |
| **二** | | | **08：00**  **~**  **10：00** | | | | **自衛消防編組訓練** | | | | 務必確實做好動作 | |

**自衛消防編組訓練相片**

|  |  |
| --- | --- |
| 宣導及編組訓練實施活動照片(火災與地震綜合演練) | |
| **20220214_082540** | 20220214_085804 |
| **(火災與地震) 綜合演練**  **-訓練課程與重要宣導1** | **(火災與地震) 綜合演練**  **-訓練課程與重要宣導2** |
| **20220216_134216** | **20220216_135327** |
| **(火災與地震) 綜合演練**  **-學生避難逃生集合狀況1** | **(火災與地震) 綜合演練**  **-學生避難逃生集合狀況2** |

**自衛消防編組表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **值班人員** | **任 務** | | | **人員** | **任　　　　務　　　　內　　　　容** | |
| 指揮人員：  陳玉明校長  執勤人員：  張一傑主任    共 2 名 | 指 揮 | | 邵治家主任  劉意凡主任 | | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。  **重點：**  　．引往起火場所之最短通道。  　．引導至進出口。  　．引導至緊急用昇降機。  　．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。  　．有無受困者、受傷者等。 | |
|  | 通報 | | | 班長：張一傑  主任  陳俊誠組長  賴宜玟組長  林璟宏組長 | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下：   |  | | --- | | 報案範例  火災！在○路○段○巷○弄○號○樓  附近有○○○○○○○○  在○○樓的○○○燃燒。  報案人電話：○○○－○○○○ |   2.向場所內部人員緊急廣播及通報。  3.聯絡有關人員。   |  | | --- | | 重點  瓦斯公司：○○○○－○○○○  保全公司：○○○○－○○○○  電力公司：○○○○－○○○○  公司主管：○○○○－○○○○ |   4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。   |  | | --- | | 緊急廣播例（重複二次以上）  這裡是（防災中心），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 | | |
|  | 滅　火 | | | 班長：陳勇光  組長  陳建勳組長  李坤城職員  黃智偉職員  何承祐職員 | 運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。   |  |  | | --- | --- | | 滅火器 | 消防栓 | | ➀拔安全插銷  ➁噴嘴對準火源  ➂用力壓下握把 | ➀按下起動開關  ➁連接延伸水帶  ➂打開消防栓放水 | | |
|  | 避　難  引　導 | | | 班長：劉意凡  主任  各級、班導師  副班長：邵治家  主任  陳威達組長  林靜慈組長  藍曼文組長  盧彥良幹事  陳秀燕職員 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。  2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。  3.移除妨礙避難之物品。   |  |  | | --- | --- | | 重點 | 必要裝備 | | 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。  以起火層及其上層為優先配置。 | ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。  ‧手提擴音機 ‧繩索。  ‧手電筒。　　 ‧其他必要之器材。 |   4.操作避難器具、擔任避難引導。  5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。  6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。  7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。  8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 | |
|  | | 安全防護 | | 班長：藍惠寧  主任  鄭媚伊校護  崔宏伊組長  徐美雲組長  朱敏倫組長  林素葉老師  陳孟龍老師  劉芝辰老師 | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。  2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。  3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |

夜間編組如自衛消防（副）隊長未參與編組，應指定適當層級之人員擔任指揮人員。

**附件四**

防火避難設施自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | 負責區域 |  | |
| 實 施 日 時 | | |  |  |
| 檢 　查 　重 　點 | | | 檢查結果 | 檢查結果 |
| １、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ２、防火鐵捲門下之空間無障礙物。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ３、樓梯不得以易燃材料裝修。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ４、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ５、安全門無障礙物並保持關閉。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ６、安全門未上鎖。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ７、樓梯間未堆積雜物。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ８、避難通道有確保必要之寬度。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ９、避難逃生路線圖應規定裝設。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 10、其它： | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | 管理權人處置情形暨簽章 | |
|  | | |  | |

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“Ｏ”->堪用、符合安全規定等、”Ｖ”->立即修正後堪用或符合安全規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者。

消防安全設備自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | | | | | |
| 設備內容 | 檢 　查 　重 　點 | | | 檢查結果 | | 日期 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。  2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。  3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。  4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。  5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。  2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。  3.紅色幫浦表示燈保持明亮。  4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。  2.撒水頭無變形及漏水之情形。  3.送水口無變形及妨礙操作之情形。  4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。  5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。  2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。  2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 緊急廣播設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 | | | □符合 □不符合 | |  |
| 避難器具  (＊註 為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要) | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。  2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。  3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。  4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。  2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。  3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 其它： | | |  | | | |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | |
|  | |  |  | |  | |

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“Ｏ”->堪用、符合安全規定等、”Ｖ”->立即修正後堪用或符合安全規定、Ｘ無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者之情形。